|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kompenserende tiltag**  **Flugtvejs- og panikbelysning fejl/nedbrud**  [Skabelon tilrettes de aktuelle forhold] | | |
| **1. Tilkald af driftsansvarlig** | | |
| Ved fejl/nedbrud skal driftsansvarlig tilkaldes mht. at udbedre fejlen:  Navn:  Telefonnummer:  Telefonnummer udenfor arbejdstid: | | |
| **2. Tilkald af el-installatør** | | |
| Ved fejl/nedbrud som driftsansvarlig ikke kan udbedre med det samme eller hvis driftsansvarlig ikke kan tilkaldes, skal el-installatør tilkaldes for at udbedre fejlen:  Virksomhed:  Adresse:  Telefon:  Vagt nummer: | | |
| **3. Identifikation af fejl og tilhørende kompenserende tiltag indtil anlægget fungerer igen** | | |
| *Fejl/nedbrud - beskrivelse* | | *Kompenserende tiltag* |
| Anlægget fungerer ikke | | A |
| En lampe fungerer ikke | | B |
|  | |  |
| **4. Iværksæt relevant kompenserende tiltag indtil fejl/nedbrud er rettet** | | |
| *Kompenserende tiltag* | *Beskrivelse af tiltag – tiltag opretholdes indtil fejl/nedbrud er udbedret* | |
| A  Vurdering og evt. rømning | Såfremt flugtveje, som er dækket af flugtvejs- og panikbelysning, er oplyst af alm. dagslys kan arrangement/begivenhed/undervisning fortsætte.  Såfremt der er flugtveje, hvor man ikke kan orientere sig såfremt bygningens belysning afbrydes (grundet mørke), rømmes de områder, som skal benytte flugtvejene. | |
| B  Vurdering og evt. rømning | Såfremt flugtvej eller rum, hvor lampen er placeret, er oplyst af alm. dagslys kan arrangement/begivenhed/undervisning fortsætte.  Såfremt man ikke kan orientere sig om flugtvej eller rum, hvor lampen er placeret, rømmes det område som skal benytte den pågældende flugtvej. | |